
**Branch-Pipe**

****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **modelo** | **daikin modelo** | **de la tubería** | **longitud** | **a** | **b** | **c** |
| **Rw-khrp26mc-22t** | **Khrp26mc-22t** | líquido | 334 | 12.7/15.9/19.1 | 15.9/12.7 | 15.9/12.7 |
| de gas | 260 | 9.6 | 9.6/6.4 | 9.6/6.4 |
|  |  | | | |
| **Rw-khrp26mc-33t** | **Khrp26mc-33t** | líquido | 310 | 22.2/19.1 | 19.1/15.9 | 15.9/12.7 |
| de gas | 270 | 12.7/9.6 | 9.6/6.4 | 9.6/6.4 |
|  |  | | | |
| **Rw-khrp26mc-72t** | **Khrp26mc-72t** | líquido | 430 | 31.8/28.6/25.4 | 25.4/19.1/15.9 | 19.1/15.9/12.7 |
| de gas | 270 | 15.9/12.7 | 12.7/9.6 | 12.7/9.6/6.4 |
|  |  | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tipo | | a | b | c |
| Utr-bp567l | ***tubería de gas*** | 35/41.2 | 19.1/22.3/25.4/28.6/35 | 28.6/35/41.2 |
| ***tubo de líquido*** | 15.9/19.1 | 6.35/9.6/12.7/15.9 | 15.9/19.1 |